**Uzavírací klapka, tahové ovládání VD 25**

Samočinné uzavírací klapky s tahovou šňůrou i pro ruční ovládání.

Z důvodu termického vztlaku instalovat do místností o výšce max. 5 m.

Jen pro svislý směr proudění a odvětrání.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VD 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 2,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,3 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 305 mm |
| Výška s obalem: | 270 mm |
| Hloubka s obalem: | 305 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931010 |
| Typové číslo: | 0093.0101 |

Výrobce:
MAICO

VD 25 Uzavírací klapka, tahové ovládání