**Vzduchové rozváděče z plastu, 8-násobné MF-V90-8**

Rozváděč vzduchu s 8 vývody pro ohebné trubky MF-F

Ze zvukově izolačního materiálu.

Optimální rozdělení vzduchu díky integrovaným kulisám.

Se 2 postranními revizními otvory.

S předvrtanými otvory pro montáž pomocí závitových tyčí.

Dlouhá životnost a vysoká odolnost.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-V90-8 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 300 m³/h doporučeno |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 1,84 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,97 kg |
| Připojovací průměr: | 160 mm |
| Připojovací průměr hadice: | 90 mm |
| Počet připojovacích hrdel: | 8 |
| Šířka: | 710 mm |
| Výška: | 185 mm |
| Hloubka: | 350 mm |
| Šířka s obalem: | 712 mm |
| Výška s obalem: | 187 mm |
| Hloubka s obalem: | 392 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599791 |
| Typové číslo: | 0059.0979 |

Výrobce: MAICO

MF-V90-8 Vzduchové rozváděče z plastu, 8-násobné