**Zásuvný ventilátor do trubky ERV 150**

Standardní provedení

Zap/Vyp spínačem osvětlení nebo separátním spínačem.

Lze regulovat otáčky.

Parametry

Jednostupňový malý ventilátor pro odvětrávání. místnosti.

Vhodné pro trvalý provoz.

Standardní verze: Lze regulovat otáčky.

TC verze: s nastavitelným časem doběhu 3...25 min.

Krytí IP X2.

Třída ochrany II.

Barva bílá, podobná RAL 9016.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Motor

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyn

Instalace na stěnu nebo na strop.

Montáž primárně plánovat do WH120 / WH150.

Elektrické připojení

Elektrický vývod pod omítkou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ERV 150 |
| Průtok: | 366 m³/h |
| Počet otáček: | 2.440 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 38 W |
| IMax: | 0,27 A |
| Druh krytí: | IP X2 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> |
| Umístění: | Stěna / strop |
| Umístění: | Větraný prostor |
| Způsob instalace: | Trubka |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 151 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 151 mm |
| Šířka: | 151 mm |
| Výška: | 151 mm |
| Hloubka: | 125 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Ta -teplota okolí: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Akustický tlak: | 43 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809869 |
| Typové číslo: | 0080.0986 |

Výrobce: MAICO

ERV 150 Zásuvný ventilátor do trubky