**Kombi-stěnová hrdla Duo KWS E**

Venkovní kryt s nerezu s oddělenými vedeními venkovního a odpadního vzduchu. Výfuk dopředu, sání zespodu.

Obsah dodávky:

Základní deska

Krycí kapota

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Duo KWS E |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,77 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Šířka: | 378 mm |
| Výška: | 179 mm |
| Hloubka: | 93 mm |
| Šířka s obalem: | 405 mm |
| Výška s obalem: | 255 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990949 |
| Typové číslo: | 0093.1440 |

Výrobce: MAICO

Duo KWS E Kombi-stěnová hrdla