**Zásuvný ventilátor do trubky ECA 15/2 E 24 V**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 15/2 E 24 V |
| Provedení: | Bezpečné malé napětí |
| Průtok: | 320 m³/h |
| Počet otáček: | 2.600 1/min |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 24 V |
| Příkon: | 40 W |
| IMax: | 2,2 A |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,135 |
| Akustický tlak: | 53 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809920 |
| Typové číslo: | 0080.0992 |

Výrobce: MAICO

ECA 15/2 E 24 V Zásuvný ventilátor do trubky