**Axiální nástěnný ventilátor DZS 20/2 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZS 20/2 A-Ex |
| Provedení: | Ocelový nástěnný kruh |
| Průtok: | 1.150 m³/h |
| Počet otáček: | 2.920 1/min |
| Příkon: | 120 W |
| IMax: | 0,28 A |
| Hmotnost: | 4,74 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941026 |
| Typové číslo: | 0094.0102 |

Výrobce: MAICO

DZS 20/2 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor