**Vodní ohřívače vzduchu WRH 40-9**

Vodní ohřívače vzduchu pro vzt. zařízení.

Připojky z mědi.

Odnímatelné víko krytu pro údržbu.

S gumovým těsněním na vzduchových hrdlech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRH 40-9 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 12,99 kg |
| Hmotnost s obalem: | 13,83 kg |
| Jmenovitá světlost: | 400 mm |
| Volný průřez: | 4.050 cm² |
| Šířka: | 540 mm |
| Výška: | 483 mm |
| Hloubka: | 440 mm |
| Šířka s obalem: | 530 mm |
| Výška s obalem: | 430 mm |
| Hloubka s obalem: | 590 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu: | Voda |
| Topný výkon: | 20.600 W |
| Hmotnostní tok: | 850 kg/h |
| Teplota přívodu: | 70 °C |
| Teplota zpátečky: | 50 °C |
| Max. teplota vody: | 100 °C |
| Max. tlak vody: | 6 bar |
| Rozdíl tlaku vody: | 8.300 Pa |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821229 |
| Typové číslo: | 0082.0122 |

Výrobce: MAICO

WRH 40-9 Vodní ohřívače vzduchu