**Uzavírací klapka, se servopohonem VE 40**

Automatické uzavírací klapky.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Pokyny pro montáž

Zajistit přístup k servopohonu.

V případě nutnosti použít mezikus.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VE 40 |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 6,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,7 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Šířka s obalem: | 465 mm |
| Výška s obalem: | 425 mm |
| Hloubka s obalem: | 495 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932888 |
| Typové číslo: | 0093.0288 |

Výrobce: MAICO

VE 40 Uzavírací klapka, se servopohonem