**ECA 11 E 24 V**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 11 E 24 V |
| Provedení: | Bezpečné malé napětí |
| Průtok: | 105 m³/h |
| Počet otáček: | 2.500 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 24 V |
| Kmitočet sítě: | 60 Hz |
| Příkon: | 14 W |
| IMax: | 0,9 A |
| Druh krytí: | IP 45 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,725 |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Akustický tlak: | 47 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804611 |
| Typové číslo: | 0080.0461 |

Výrobce: MAICO

ECA 11 E 24 V