**Radiální ventilátor GRK R 25/2 D**

Parametry

Radiální ventilátor z plastu.

Tlakově silný ventilátor pro průmyslové použití.

Vhodný pro transport korozivních a kyselých médií.

Pro jednoduchou a přímou montáž do potrubního systému.

Nízká hlučnost a vysoká účinnost.

Motor se nachází mimo proud vzduchu.

Sokl motoru z plechu s epoxidovým nátěrem, pro připevnění ventilátoru, je součástí dodávky.

Pouzdro z umělé hmoty.

Standardní orientace pouzdra LG 270°.

Pro použití v rozsahu teplot od -15 °C do +70 °C.

Radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z polypropylénu.

Třífázový motor

Asynchronní třífázové motory.

Druh krytí IP55.

Druh provozu S1 (trvalý provoz).

Otáčky lze regulovat frekvenčním měničem.

Přípustný rozsah otáček při regulaci frekvenčním měničem je 20-50 Hz.

Teplota motoru ventilátoru je hlídána termospínačem. Termospínač musí být připojen k vybavovacímu systému, aby byl ventilátor při příliš vysokých teplotách trvale odpojen od sítě.

Elektrické připojení

Připojení ve svorkovnici na motoru.

Speciální provedení

Na vyžádání a proti úhradě lze zajistit následující speciální provedení:

Provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GRK R 25/2 D |
| Průtok: | 2.100 m³/h |
| Počet otáček: | 2.880 1/min |
| Typ oběžného kola: | radiální |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 370 W |
| IJmen: | 1 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | F |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Umístění: | Potrubní připojení |
| Montážní poloha: | horizontální |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota, polyetylén |
| Materiál oběžného kola: | Umělá hmota, polyetylén |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 47 kg |
| Šířka: | 435 mm |
| Výška: | 500 mm |
| Hloubka: | 452 mm |
| Šířka s obalem: | 1.200 mm |
| Výška s obalem: | 800 mm |
| Hloubka s obalem: | 650 mm |
| Teplota média při IMax: | -15 °C až 70 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735144 |
| Typové číslo: | 0073.0514 |

Výrobce: MAICO

GRK R 25/2 D Radiální ventilátor