**Podlahová výústka FFS-BA**

Podlahová výústka pro přívod z plastu.

Možnost připojení pro ohebný ventilační kanál, všesměrově připojitelný s předznačeným otvorem.

Obsah dodávky:

1 podlahová výústka

1 samostatný adaptér pro upevnění trubek (FFS-RA)

1 montážní pomůcka EPS (styropor)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-BA |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod |
| Max. průtok: | 45 m³/h |
| Průtok: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h při 0,4 Pa / 1,8 Pa / 4,0 Pa (vč. podlahové mřížky) |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,73 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,97 kg |
| Šířka: | 301 mm |
| Výška: | 251 mm |
| Hloubka: | 210 mm |
| Šířka s obalem: | 315 mm |
| Výška s obalem: | 290 mm |
| Hloubka s obalem: | 230 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558743 |
| Typové číslo: | 0055.0874 |

Výrobce: MAICO

FFS-BA Podlahová výústka