**Řízení přívodu vzduchu ZEG EC-FB**

Přídavné bezdrátové ovládání se senzorem vlhkosti - pro řízení odsávacího přístroje ZEG EC.

Dálkové ovládání může být instalována ve vlhkém prostoru - nikdy však přímo ve sprchové kabině.

Na dálkové ovládání nesmí působit stříkající voda (relativní vlhkost musí být pod 90 %).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZEG EC-FB |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Baterie: | Typ 3 V CR 2025 |
| Síťový přívod: | není nutné |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,075 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 18 mm |
| Šířka s obalem: | 88 mm |
| Výška s obalem: | 88 mm |
| Hloubka s obalem: | 25 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799574118 |
| Typové číslo: | 0157.0411 |

Výrobce: MAICO

ZEG EC-FB Řízení přívodu vzduchu