**Axiální okenní ventilátor EVN 15 P**

Parametry

Pro instalaci do okna nebo tenké stěny.

Nehlučné oběžné kolo.

EVN 15: Umělohmotná vrtule.

EVN 22: Hliníková vrtule.

Bezúdržbový ventilátor.

Motor

Sériově s ochranou proti přehřátí. Při přehřátí automaticky odpojí motor, po ochlazení opět automaticky sepne motor.

Robustní motor se samomaznými sintrovanými ložisky, bez údržby.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Tloušťka tabule: 3 mm až 30 mm.

Šrouby jsou součástí dodávky.

Vhodné pro silné tabule nebo stěny, vhodný montážní materiál nutno zajistit předem.

Nevhodné pro instalaci do rozevíracích dvojitých oken.

Elektrický vývod

Na svorkovnici v pouzdru.

Bezpečnostní pokyny

Ochrana proti dotyku na vnitřní i venkovní straně podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EVN 15 P |
| Průtok: | 240 m³/h |
| Počet otáček: | 1.550 1/min |
| Typ oběžného kola: | axiální |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 25 W |
| IMax: | 0,15 A |
| Druh krytí: | IP 24 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Okno / Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,61 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,9 kg |
| Druh klapky: | ruční |
| Jmenovitá světlost: | 150 mm |
| Šířka: | 226 mm |
| Výška: | 226 mm |
| Hloubka: | 129 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 240 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Akustický tlak: | 41 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808541 |
| Typové číslo: | 0080.0854 |

Výrobce: MAICO

EVN 15 P Axiální okenní ventilátor