**Ventilační systém aeronom FK 125**

Systém plochých kanálů pro bytové větrání.

Rozměr kanálu: 150 mm x 80 mm.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FK 125 |
| Tlaková ztráta: | 1 Pa |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | PVC |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,765 |
| Rozměr kanálu: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulický průměr: | 72 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780120 |
| Typové číslo: | 0078.0012 |

Výrobce: MAICO

FK 125 Ventilační systém aeronom