**Odvodní prvek Centro-M**

Větrací prvek Centro-M - manuální provedení

Pro společný proměnlivý průtok.

Odvodní prvek pevně nastaven.

MAICO Centro-M neobsahuje elektrický přívod u může být tudíž instalován ve všech oblastech sanitárního zařízení.

Vlastnosti

Prvek pro odvod vzduchu s krytem a filtrem ISO Coarse 30 % (G2) pro vestavbu do zapuštěného pouzdra.

Použitelný s centrálním větracím systémem Centro.

Protipožární ochrana stejná s odvětráním jedné místnosti MAICO ER.

Nejsou nutné žádné přídavné uzávěry studeného kouře.

Nejsou nutné žádné přídavné tlumiče hluku.

Barva dopravní bílá, jako RAL 9016.

Bezproblémová výměna filtru bez použití nářadí.

Možnost pootočení krytu o ± 5° pro vyrovnání šikmo nasazeného pouzdra.

Jednoduchá a rychlá montáž prvku pro odvod vzduchu do pouzdra pomocí západkového připevnění.

Rozdíl hladin akustického tlaku podle DIN 52210- 6, testováno IAB Oberursel.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Centro-M |
| Provedení: | ruční |
| Průtok: | 20 m³/h / 40 m³/h |
| Min. průtok: | 30 m³/h |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Druh systému: | centrální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,85 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,14 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 251 mm |
| Výška: | 251 mm |
| Hloubka: | 138 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Akustický tlak: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841821 |
| Typové číslo: | 0084.0182 |

Výrobce: MAICO

Centro-M Odvodní prvek