**Řízení přívodu vzduchu RLS T1 WS**

Grafický barevný TFT panel (dotykový) s uživatelsky přátelským a intuitivním provedením menu.

Volitelné jako příslušenství pro centrální ventilační přístroje Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 a WS 470.

Nastavení časových programů, druhů provozu, stupňů ventilace, teplot atd.

Mimo jiné obsahuje integrované NTC čidlo prostorové teploty a mini-USB rozhraní a rovněž 4-vodičovou sběrnici (RS 485 včetně napájení).

Rozlišení panelu: 480 x 272 pixel (úhlopříčka obrazovky 4,3“).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS T1 WS |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 12 V DC |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Šířka: | 127 mm |
| Výška: | 93 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 51 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Typové číslo: | 0157.0835 |

Výrobce: MAICO

RLS T1 WS Řízení přívodu vzduchu