**Náhradní filtr RF 40**

Náhradní filtry pro TFE... .

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RF 40 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,46 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,05 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Šířka: | 458 mm |
| Výška: | 455 mm |
| Hloubka: | 6 mm |
| Šířka: | 445 mm |
| Výška: | 445 mm |
| Šířka s obalem: | 490 mm |
| Výška s obalem: | 480 mm |
| Hloubka s obalem: | 55 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936923 |
| Typové číslo: | 0093.0692 |

Výrobce: MAICO

RF 40 Náhradní filtr