**Zední rám ER-MR EC**

Zední rám pro příliš zapuštěná pouzdra pro zabránění nasávání vzduchu ze šachty.

Lze kombinovat s pouzdrem ER GH.

Z PS desek s cementovým pojivem, které lze individuálně zkrátit.

Možnost zkrácení: od 75 mm do 15 mm.

Včetně šroubu o délce 55/80 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-MR EC |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Polystyrol, pojený cementem |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,51 kg |
| Šířka: | 265 mm |
| Výška: | 265 mm |
| Hloubka: | 75 mm |
| Šířka s obalem: | 695 mm |
| Výška s obalem: | 85 mm |
| Hloubka s obalem: | 85 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Typové číslo: | 0192.0765 |

Výrobce: MAICO

ER-MR EC Zední rám