**Přívodní prvek pro venkovní vzduch ALD 160**

Průchod pro venkovní vzduch pro k lokálnímu větrání bytů bez průvanu.

Druh klapky: ruční (poloha 0 % nebo 100 %).

Velmi dobré tlumení.

Plochý, vizuálně příjemný design.

Dobrý rozvod vzduchu.

Není nutné elektrické připojení.

Obsah dodávky ALD 160: vnitřní díl z plastu, prachový filtr ISO Coarse 30 % (G2), stěnové hrdlo do 500 mm s ochranou při bouřce a zvukovou izolací, ruční klapka, čtvercová vnější mřížka z plastu, vč. protihmyzové mřížky.

Obsah dodávky ALD 160 VA: vnitřní díl z plastu, prachový filtr ISO Coarse 30 %(G2), stěnové hrdlo do 500 mm s větrnou zábranou a tlumičem hluku, ruční klapka, kulatá vnější mřížka z nerezové oceli, vč. protihmyzové mřížky.

Příslušenství: náhradní filtr ALDF 125/160 G2 nebo ALDF 125/160 G3.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALD 160 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 30 m³/h |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál mřížky: | Umělá hmota |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 1,44 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,73 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Druh klapky: | ruční, s aretací |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 175 mm |
| Výška: | 175 mm |
| Hloubka: | 572,5 mm |
| Šířka s obalem: | 190 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 585 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 53 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520696 |
| Typové číslo: | 0152.0069 |

Výrobce: MAICO

ALD 160 Přívodní prvek pro venkovní vzduch