**Krycí rám ER-AR EC**

Krycí rám pro zapuštěné pouzdro ER GH a ER GH-VWR pro případ málo zapuštěného pouzdra nebo příliš velké mezery.

Max. hloubka 35 mm.

Překrývá spáry mezi zapuštěným pouzdrem a keramickým obkladem.

Odstraňuje nehezké mezery kolem zapuštěného pouzdra.

Vsadit krycí rám mezi pohledový kryt a stěnu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-AR EC |
| Instalace: | uvnitř |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,38 kg |
| Šířka: | 307 mm |
| Výška: | 307 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 335 mm |
| Výška s obalem: | 335 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932765 |
| Typové číslo: | 0093.0276 |

Výrobce: MAICO

ER-AR EC Krycí rám