**Kanálová uzavírací klapka RKP 25**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RKP 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 5,275 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,47 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 300 mm |
| Šířka: | 540 mm |
| Výška: | 340 mm |
| Hloubka: | 120 mm |
| Šířka s obalem: | 640 mm |
| Výška s obalem: | 340 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Typové číslo: | 0151.0236 |

Výrobce:
MAICO

RKP 25 Kanálová uzavírací klapka