**Uzavírací klapka VD 40**

Samočinné uzavírací klapky s tahovou šňůrou i pro ruční ovládání.

Z důvodu termického vztlaku instalovat do místností o výšce max. 5 m.

Jen pro svislý směr proudění a odvětrání.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VD 40 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 4,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 4,43 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Šířka: | 460 mm |
| Výška: | 460 mm |
| Hloubka: | 340 mm |
| Šířka s obalem: | 460 mm |
| Výška s obalem: | 345 mm |
| Hloubka s obalem: | 460 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931041 |
| Typové číslo: | 0093.0104 |

Výrobce: MAICO

VD 40 Uzavírací klapka