**Spínač podle rozdílu tlaků DDEx 500**

Spínač tlaku lze parametrizovat v menu obsluhy bez potřeby dalších elektronických pomůcek.

Bod sepnutí lze libovolně škálovat v rozsahu nastavení 25 - 500 Pa.

Integrovaný displej slouží k parametrizaci a zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu (v případě potřeby lze vypnout).

Zkouška vzorku podle směrnice ATEX 2014/34/EU pro zóny 1, 2, 21, 22.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DDEx 500 |
| Napájecí napětí: | 24 V AC / DC |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 4 W |
| IJmen: | 150 mA |
| Druh krytí: | IP 66 |
| Umístění: | Trubka / Kanál |
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | žlutá |
| Hmotnost: | 1,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,55 kg |
| Šířka: | 107 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 66 mm |
| Šířka s obalem: | 345 mm |
| Výška s obalem: | 185 mm |
| Hloubka s obalem: | 117 mm |
| Teplota okolí: | -20 °C až 50 °C |
| EX-označení podle směrnice ATEX: | Ex II 2 G / Ex II 2 D |
| EX-označení podle normy: | II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66 |
| Teplotní třída: | T6 |
| Ex-osvědčení: | EPS 14 ATEX 1 657 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573029 |
| Typové číslo: | 0157.0302 |

Výrobce: MAICO

DDEx 500 Spínač podle rozdílu tlaků