**Zapuštěný stěnový ventilátor ET 20**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ET 20 |
| Průtok: | 450 m³/h |
| Počet otáček: | 1.330 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 35 W |
| IJmen: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 2,7 |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Akustický tlak: | 51 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815013 |
| Typové číslo: | 0081.0501 |

Výrobce: MAICO

ET 20 Zapuštěný stěnový ventilátor