**Uzavírací klapka AS 20 Ex**

Pro plyn a vzdušné směsi, zóna 1 a zóna 2.

Pro prach a vzdušné směsi, zóna 21 a 22.

Rozsah teplot od -30 °C do +60 °C.

Maximální rychlost proudění 10 m/s.

Úhel otevření 85°.

Uzavírací klapka musí být odborně instalována a uzemněna podle platných směrnic.

Ex-klapky AS 65 Ex, AS 71 Ex mají středový můstek.

Ex-klapka s přiloženou drátěnou síťkou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AS 20 Ex |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Otvor na venkovní stěně pro odvod vzduchu |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,28 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,48 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Připojovací průměr: | 209 mm |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 242 mm |
| Výška: | 242 mm |
| Hloubka: | 21 mm |
| Šířka s obalem: | 242 mm |
| Výška s obalem: | 242 mm |
| Hloubka s obalem: | 21 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514022 |
| Typové číslo: | 0151.0402 |

Výrobce: MAICO

AS 20 Ex Uzavírací klapka