**Řízení přívodu vzduchu RLS 5 AP**

Regulace ovzduší pro lokální větrací přístroj WRG 35.

Regulace je nutným příslušenstvím finální sady WRG 35-1-SE nebo WRG 35H-SE.

Dodávané příslušenství: Přípojné vedení 5 m.

Pomocí regulace ovzduší RLS 5 lze současně ovládat více přístrojů (max. 9).

Automatický provoz s individuálně nastavitelným týdenním programem.

Funkce časovače pro party provoz nebo tichý provoz.

Lze naprogramovat prázdninový mód.

Ukazatel výměny filtru lze nastavit v rozmezí 2 a 9 měsíců.

Indikace provozních hodin.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 5 AP |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,291 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 225 mm |
| Výška s obalem: | 115 mm |
| Hloubka s obalem: | 95 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578451 |
| Typové číslo: | 0157.0845 |

Výrobce: MAICO

RLS 5 AP Řízení přívodu vzduchu