**Ventilátorová vložka (sada) ER 17 G**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER 17 G |
| Provedení: | Spínání snížených otáček |
| Průtok: | 21 m³/h / 61 m³/h |
| Počet otáček: | 1.000 1/min / 2.650 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 33 W / 55 W |
| IMax: | 0,28 A / 0,36 A |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Hmotnost: | 2,4 |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0238 |

Výrobce: MAICO

ER 17 G Ventilátorová vložka (sada)