**Odbočka 90° AB 180-125**

90°-odbočky, včetně těsnění, pro stáčené trubky s přehybem.

Pro připojení několika rozváděčů vzduchu na jeden systém odvodu nebo přívodu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AB 180-125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553762 |
| Typové číslo: | 0055.0376 |

Výrobce:
MAICO

AB 180-125 Odbočka 90°