**Dohřev WS 75 NH**

Volitelný registr dohřevu pro ohřátí přívodního vzduchu při nízkých venkovních teplotách.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 75 NH |
| Napájecí napětí: | 230 V AC |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 200 W |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Materiál: | Hliník/pozinkovaný plech |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,8 kg |
| Šířka: | 296 mm |
| Výška: | 51 mm |
| Hloubka: | 106 mm |
| Šířka s obalem: | 315 mm |
| Výška s obalem: | 125 mm |
| Hloubka s obalem: | 245 mm |
| Topný výkon: | 250 W |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992431 |
| Typové číslo: | 0093.1586 |

Výrobce: MAICO

WS 75 NH Dohřev