**Instalační box EK 62/22**

Instalační box pro montáž do podvěšených stropů.

Pro kombinaci s vnitřními mřížkami LGA a LGZ.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EK 62/22 |
| Instalace: | uvnitř |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 5,64 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,11 kg |
| Šířka: | 650 mm |
| Výška: | 247 mm |
| Hloubka: | 333 mm |
| Šířka s obalem: | 665 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 350 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490869 |
| Typové číslo: | 0149.0086 |

Výrobce: MAICO

EK 62/22 Instalační box