**5-stupňový transformátor, do rozvaděče TRE 6,5 S-2**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení jednofázových ventilátorů.

S úhelníkem a svorkovnící.

S montáží na lištu pro vestavné transformátory < 3 kg.

Příslušenství: 5-stupňový spínač ESS 20

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRE 6,5 S-2 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 1.170 W |
| Max. zatížení: | 6,5 A |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Sekundární napětí: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Způsob instalace: | Rozvaděč |
| Hmotnost: | 5,15 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,05 kg |
| Šířka: | 120 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 120 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 230 mm |
| Hloubka s obalem: | 190 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571643 |
| Typové číslo: | 0157.0164 |

Výrobce:

 MAICO

TRE 6,5 S-2 5-stupňový transformátor, do rozvaděče