**Ventilační systém aeronom FKV 125**

Systém plochých kanálů pro bytové větrání.

Rozměr kanálu: 150 mm x 80 mm.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FKV 125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,09 |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Rozměr kanálu: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulický průměr: | 72 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 10 mm |
| Hloubka s obalem: | 85 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780151 |
| Typové číslo: | 0078.0015 |

Výrobce: MAICO

FKV 125 Ventilační systém aeronom