**Systém regulace teploty, výkonový díl ATL 6**

Výkonové díly pro dvoupolohový regulátor teploty ATS pro řízení třífázových ventilátorů.

5-stupňový transformátor, ovládaný volitelně ručně nebo automaticky regulátorem teploty.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ATL 6 |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 6 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Sekundární napětí: | 110 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 27,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 28,54 kg |
| Šířka: | 300 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Hloubka: | 160 mm |
| Šířka s obalem: | 495 mm |
| Výška s obalem: | 195 mm |
| Hloubka s obalem: | 395 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577584 |
| Typové číslo: | 0157.0758 |

Výrobce: MAICO

ATL 6 Systém regulace teploty, výkonový díl