**Řízení přívodu vzduchu RLS 4 AP**

Regulace průtoku vzduchu pro lokální ventilační přístroj WRG 35 s rekuperací tepla.

Regulace je nutným příslušenstvím jednotky WRG 35.

Dodávané příslušenství: Přípojné vedení 5 m.

Lze volit následující stupně větrání:

Stupně větrání 1 až 4 - od nízké výměny vzduchu při nepřítomnosti až po vysokou výměnu vzduchu.

Mód přívodu, tzn. čistý přívod vzduchu 30m³/h (např. pro noční ochlazení).

Mód odvodu, tzn. čistý odvod vzduchu 30m³/h (např. pro potřeby příčného odvětrání). K tomu lze např. v ložnici navolit u WRG 35 mód přívodu a u obývacího pokoje mód odvodu vzduchu.

Stupeň 0, bez větrání: Uzavře venkovní klapky při silném pachovém zatížení venkovního vzduchu. V tomto případě přístroj spotřebovává elektrickou energii.

Regulátor ovzduší RLS 4 disponuje následujícími možnostmi nastavení:

Interval ukazatele výměny filtru lze nastavit mezi 2 a 6 měsíci.

Počáteční stupeň v případě výpadku el. proudu lze nastavit na stupeň 0 a 4.

Nulový stupeň lze deaktivovat, takže ventilátory jsou vždy v provozu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 4 AP |
| Lze regulovat: | - |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,227 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,32 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 225 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 115 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578437 |
| Typové číslo: | 0157.0843 |

Výrobce: MAICO

RLS 4 AP Řízení přívodu vzduchu