**Podlahové/stěnové výústky MF-FBWA 75**

Podlahová a stěnová výústka pro flexibilní ventilační systém MAICOFlex.

Pro připojení 2 ohebných trubek MF-F.

Ventilační mřížka z nerezové oceli.

Jednoduchá regulace díky vestavěnému omezovači průtoku s aretací, včetně teleskopického prvku pro prodloužení při vestavbě do betonového stropu.

Stavební výška od dolní hrany spodního prvku k horní hraně nerezové mřížky (celková výška) je nastavitelná v rozmezí 13 až 29 cm.

Nutné příslušenství: 2 těsnící kroužky MF-FDR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-FBWA 75 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Průtok: | 40 m³/h doporučeno |
| Materiál mřížky: | Nerez |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost: | 3,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,71 kg |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 330 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 395 mm |
| Výška s obalem: | 260 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Akustický výkon: | 24 dB(A) / Při 50 m³/h |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520665 |
| Typové číslo: | 0152.0066 |

Výrobce: MAICO

MF-FBWA 75 Podlahové/stěnové výústky