**Odbočka 90° AB 160-125**

90°-odbočky, včetně těsnění, pro stáčené trubky s přehybem.

Pro připojení několika rozváděčů vzduchu na jeden systém odvodu nebo přívodu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AB 160-125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 0,65 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,65 kg |
| Šířka: | 250 mm |
| Výška: | 220 mm |
| Hloubka: | 220 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 220 mm |
| Hloubka s obalem: | 220 mm |
| Průchozí jm. světlost: | 125 mm |
| Průměr odbočení: | 125 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553694 |
| Typové číslo: | 0055.0369 |

Výrobce:

 MAICO

AB 160-125 Odbočka 90°