**Odvětrávácí systém ZEG 2000**

Centrální odvětrávací systém.

Pro současné odvětrání více prostorů v rodinném domu nebo bytu.

Vysoký tlak dosahován radiálním oběžným kolem.

Vedení přívodního vzduchu přes lokální přívodní otvory, např. ALD.

3 volitelné výkonové stupně.

Až tři sací hrdla pro odváděný vzduch, pro trubky DN 125. Sací hrdla lze zvolit proražením předznačených otvorů.

1 výfukové hrdlo DN 125 pro odpadní vzduch.

Motor

Motor pro trvalý provoz.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Montážní pokyny

Připevnění pouzdra v libovolné poloze na nosník, stěnu nebo na strop.

Elektrické připojení

Přístroj je dodáván smontovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZEG 2000 |
| Průtok: | 260 m³/h Při systémovém tlaku 100 Pa |
| Počet otáček: | 330 1/min / 625 1/min / 1.180 1/min |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 12 W / 24 W / 55 W |
| IMax: | 0,13 A / 0,18 A / 0,24 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Sklep / Skladiště / Podkroví / Hospodářský prostor / Kotelna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Druh systému: | centrální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 3,98 kg |
| Hmotnost s obalem: | 4 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Šířka s obalem: | 370 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 340 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862024 |
| Typové číslo: | 0086.0202 |

Výrobce: MAICO

ZEG 2000 Odvětrávácí systém