**Tlumič hluku SDA 25**

Tlumič hluku pro odhlučnění strany výtlaku střešních ventilátorů ERD, DRD.

S tlumícími kulisami z vodoodpudivého a nehořlavého materiálu.

Jednoduchá montáž - lze i dodatečně.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDA 25 |
| Tlaková ztráta: | 20 Pa |
| Umístění: | Střecha |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 26 kg |
| Hmotnost s obalem: | 34 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 645 mm |
| Výška s obalem: | 510 mm |
| Hloubka s obalem: | 645 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 2 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 9 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 12 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 12 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 11 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 1 dB |
| Vložený útlum celkem: | 9 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923879 |
| Typové číslo: | 0092.0387 |

Výrobce: MAICO

SDA 25 Tlumič hluku