**Axiální potrubní ventilátor EZR 25/2 A**

Parametry

Lze reverzovat. Průtoky se sníží o cca. 35% při anomálním proudění vzduchu.

Ventilátory s přídavným označením „A“ v krytí IP 55, krytí odzkoušeno podle DIN VDE 0530, Část 5. Ventilátory s přídavným označením „D“ v krytí IP 54.

Ochranná izolace proti vlhkosti. Motory s kuličkovými ložisky. Bez údržby. Opatřené práškovým lakem.

Jednofázové typy sériově s tepelnou ochranou proti přetížení.

8-listé oběžné kolo s nosným profilem ze skelného polyamidu. Vysoká účinnost, nízký hluk.

Pozinkované pouzdro oboustranně s přírubami a vně umístěnou svorkovnicí, krytí IP 54.

Otvory v přírubách podle DIN 24154, část 2, 7/66, u typů DZR 56/6 A a DZR 56/4 A podle DIN 24154 část 2, 7/90.

Instalovat lze v libovolné poloze.

Jednofázový motor

Typová řada EZR

Jednofázové napájení 230 V, 50 Hz.

Ventilátory v krytí IP 55, typ EZR 25/4D v krytí IP 54.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Tichý chod díky zavěšení motoru s tlumením chvění.

Za úhradu lze dodat hliníkové oběžné kolo namísto plastového, nelze pro velikost 45.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EZR 25/2 A |
| Průtok: | 2.200 m³/h |
| Počet otáček: | 2.850 1/min |
| Maximální příkon: | 200 W |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Hmotnost: | 7,1 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0086.0402 |

Výrobce: MAICO

EZR 25/2 A Axiální potrubní ventilátor