**Sada pro hrubou stavbu Duo Z-SR**

Sada pro hrubou stavbu pro instalaci do venkovní stěny pro lokální ventilační přístroj s rekuperací tepla Duo Z pro tloušťku stěny do 500 mm.

Obsah dodávky:

Vestavný box (šířka x výška x hloubka: 830 x 417 x 93 mm) s integrovanou vrtací šablonou

Dvě stěnová pouzdra (Ø 125 mm vnější, Ø 90 mm vnitřní, délky 500 mm) z EPP vždy se dvěma ochrannými kryty

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Duo Z-SR |
| Průtok: | 20 m³/h / 30 m³/h / 60 m³/h |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Barva: | bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 5,136 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,782 kg |
| Připojovací průměr: | 90 mm |
| Šířka: | 125 mm |
| Výška: | 125 mm |
| Hloubka: | 500 mm |
| Šířka s obalem: | 190 mm |
| Výška s obalem: | 430 mm |
| Hloubka s obalem: | 850 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799953333 |
| Typové číslo: | 0095.0333 |

Výrobce: MAICO

Duo Z-SR Sada pro hrubou stavbu