**Příslušenství pro zdvojená okna ZD 31**

Rám pro montáž okenních ventilátorů do zdvojených oken.

Dvojitá okna lze otvírat a čistit.

Vnější vzdálenost skel 20 mm až 40 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZD 31 |
| Umístění: | Okno |
| Materiál: | Kov |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,7 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 315 mm |
| Šířka: | 378 mm |
| Výška: | 378 mm |
| Hloubka: | 8 mm |
| Šířka s obalem: | 390 mm |
| Výška s obalem: | 390 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Typové číslo: | 0093.0916 |

Výrobce:
MAICO

ZD 31 Příslušenství pro zdvojená okna