**Přívodní prvek pro venkovní vzduch ALD 10 T**

Samoregulační přívodní prvek venkovního vzduchu pro lokální větrání bytů bez průvanu.

S vestavěným termostatem pro regulaci.

Regulace v teplotním rozsahu -5 C (uzavřeno) až +10 C (otevřeno).

Bez elektrického připojení.

Obsah dodávky: teplotně řízený vnitřní díl, prachový filtr, stěnové pouzdro pro tloušťku zdi do 500 mm, venkovní mřížka s protihmyzovou sítí.

Příslušenství: náporová zábrana ALDS 10, náhradní filtr ALDF 10 T.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALD 10 T |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 27 m³/h / Při 10 Pa |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,2 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | G2 |
| Druh klapky: | manuálně nebo elektricky přes termostat |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 33 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520559 |
| Typové číslo: | 0152.0055 |

Výrobce: MAICO

ALD 10 T Přívodní prvek pro venkovní vzduch