**Rozváděč WRG 35-AAD**

Rozváděč pro připojení více (max. 9) lokálních ventilačních přístrojů WRG 35 resp. k připojení jednoho nebo více (max. 4) regulátorů kvality vzduchu RLS 4-1 nebo RLS 5.

Rozváděč je vybaven třemi zdířkami RJ-12.

Vhodné přípojné vedení:

WRG 35-TAK 5 (5 m)

WRG 35-TAK 10 (10 m)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 35-AAD |
| Lze regulovat: |  -  |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,134 kg |
| Šířka: | 50 mm |
| Výška: | 50 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 185 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925019 |
| Typové číslo: | 0092.0501 |

Výrobce: MAICO

WRG 35-AAD Rozváděč