**5-stupňový transformátor TRV 11,0**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení třífázových ventilátorů.

S ochranou motoru.

S hlavním stykačem a jištěním.

S kontrolním světlem.

Přes L2 lze ovládat klapku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRV 11,0 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 11 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Sekundární napětí: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, lakovaný |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 47,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 49,78 kg |
| Šířka: | 405 mm |
| Výška: | 405 mm |
| Hloubka: | 230 mm |
| Šířka s obalem: | 465 mm |
| Výška s obalem: | 465 mm |
| Hloubka s obalem: | 270 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577195 |
| Typové číslo: | 0157.0719 |

Výrobce: MAICO

TRV 11,0 5-stupňový transformátor