**Axiální skleníkový ventilátor EZG 35/4 B**

Cirkulace vzduchu

Proudící vzduch podporuje růst rostlin. Proudění je velmi důležité pro zdraví rostlin a pro stejnoměrný stav kultury.

Snižuje vlhkost vzduchu v prostoru rostlin.

Je zamezeno možnosti napadení houbami a vzniku hnilobných pochodů a tím opadávání nebo poškození květů.

Cirkulace vzduchu účině zamezuje tvorbě plísní a tím podporuje kvalitu stonků u řezaných květin.

Rovnoměrné rozdělení teploty zároveň spoří náklady na personál, vytápění a ochranné přípravky.

Parametry

Válcové pouzdro z pozinkovaného plechu opatřené pryskyřičným lakem.

Upevňovací oka pro zavěšení na střešní konstrukci.

Ochranné mřížky z obou stran pro ochranu proti dotyku podle EN ISO 13857.

8-listá plastová vrtule.

Směr proudění

Směr proudění a otáčení vyznačen na pouzdru šipkami.

Motor

Asynchronnní motor.

Lze reverzovat.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Elektrický vývod

Připravené k připojení pomocí 2 m šňůry s vidlicí.

Speciální provedení

Na vyžádání a proti úhradě lze zajistit následující speciální provedení:

Speciální napětí a frekvence.

Jednofázové motory s termokontakty vyvedenými beznapěťově na svorky.

Ventilátory s vyšší ochranou proti korozi.

Informace k provozu ventilátorů při nižších teplotách než -20°C podáváme na vyžádání.

Provoz s frekvenčním měničem je nutné konzultovat s výrobcem resp. zástupcem MAICO.

Možnost dodání musí být vždy ověřena.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EZG 35/4 B |
| Průtok: | 2.400 m³/h |
| Počet otáček: | 1.425 1/min |
| Typ oběžného kola: | axiální |
| Směr proudění vzduchu: | Cirkulace |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Možnost reverzace: |  ✔  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 120 W |
| IJmen: | 0,55 A |
| IMax: | 0,7 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | B |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 9,84 kg |
| Hmotnost s obalem: | 11,06 kg |
| Jmenovitá světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 395 mm |
| Výška: | 395 mm |
| Hloubka: | 308 mm |
| Šířka s obalem: | 485 mm |
| Výška s obalem: | 445 mm |
| Hloubka s obalem: | 330 mm |
| Teplota média při IMax: | -20 °C až 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799851516 |
| Typové číslo: | 0085.0151 |

Výrobce: MAICO

EZG 35/4 B Axiální skleníkový ventilátor