**Náhradní filtr Duo M6**

Náhradní filtr pro lokální ventilační přístroj s rekuperací tepla Duo.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Duo M6 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá / bílá |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,04 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Šířka: | 210 mm |
| Výška: | 113 mm |
| Hloubka: | 33 mm |
| Šířka s obalem: | 211 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 34 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990970 |
| Typové číslo: | 0093.1439 |

Výrobce: MAICO

Duo M6 Náhradní filtr