**Zpožďovací časový spínač VZ 6**

Zpožďovací časové spínače pro řízení zpoždění sepnutí a doběhu ventilátorů.

Lze ovládat běžným domovním vypínačem.

VZ 24 C: Lze ovládat běžným domovním vypínačem nebo tlačítkem.

Odrušeno podle EN 61000-4-5 (při 1000 V až 4000 V). Pro zlepšení odrušení lze použít další členy (L-, C- nebo RC-členy, ochr. diody, varistory).

Zkoušky: VDE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VZ 6 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 1,25 A |
| Druh krytí: | IP 40 |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Šířka: | 20 mm |
| Výška: | 13 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 20 mm |
| Výška s obalem: | 13 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 50 °C |
| Dálkové ovládání: | - |
| Čas doběhu: | 6 min |
| Zpoždění před sepnutím: | 50 s |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578208 |
| Typové číslo: | 0157.0820 |

Výrobce: MAICO

VZ 6 Zpožďovací časový spínač