**Náhradní filtr ZEF 45 F**

ZEF 45 F: Náhradní vzduchový filtr pro ZE 45 F.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZEF 45 F |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 460 mm |
| Výška: | 26 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 490 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 30 mm |
| Teplota okolí: | 50 °C |
| Balení: | 5 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | ZE 45 F bílá |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930204 |
| Typové číslo: | 0093.0020 |

Výrobce: MAICO

ZEF 45 F Náhradní filtr