**Montážní sada ER-MS**

Montážní sada pro zapuštěné pouzdro ER GH a ER GH-VWR - šroub s maticí a úhelník 90°.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-MS |
| Materiál: | Ocel, pozinkovaná |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 30 mm |
| Výška: | 40 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 31 mm |
| Výška s obalem: | 41 mm |
| Hloubka s obalem: | 41 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936039 |
| Typové číslo: | 0093.0603 |

Výrobce: MAICO

ER-MS Montážní sada