**Vzduchový filtr TFP 22-7**

Vzduchové filtry pro vzt. zařízení.

Oboustranně s přírubami pro zabudování do obdélníkových kanálů.

Inspekční záklopka pro jednoduchou výměnu filtru.

Příslušenství: Náhradní filtr KF... a hlídač rozdílu tlaku DW 1000.

Pokyny pro montáž

Vzduchový filtr instalovat na sací stranu ventilátoru.

Stav filtru sledovat hlídačem tlakové diference DW 1000.

Zajistit dostatečný prostor pro otvírání inspekčních vstupů pro výměnu filtru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFP 22-7 |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 8,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 8,94 kg |
| Druh filtru: | Prachový a hmyzový filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 250 mm |
| Šířka: | 540 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 500 mm |
| Šířka s obalem: | 540 mm |
| Výška s obalem: | 290 mm |
| Hloubka s obalem: | 500 mm |
| Teplota média při IMax: | 70 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490678 |
| Typové číslo: | 0149.0067 |

Výrobce: MAICO

TFP 22-7 Vzduchový filtr